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苍溪县环境保护局

关于龙王混凝土加工厂项目环境影响报告表的批   复

苍溪县程鑫建材有限公司：

你公司报送的《关于龙王混凝土加工厂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于苍溪县龙王镇市场村三组，租用土地拟新建混凝土搅拌站项目，生产的商品混凝土企业自用，不外售，新建主体工程（内置1条搅拌生产线搅拌楼1座、输送系统1套、计量及控制系统）、储运工程（水泥及粉煤灰筒仓、骨料堆场、储罐区）、环保工程（“三废”处理及处置工程）等，租用当地村民房作为办公、生活用房。项目建成后，形成年产1万吨商品混凝土能力。项目总投资100万元，其中环保投资约15万元，占总投资的15%。

项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类。项目经苍溪县发展和改革局备案（川投资备[2018-510821-41-03-296404]FGQB-0363号）。项目建设符合国家现行产业政策。

建设单位与苍溪县龙王镇市场村村民委员会签订了土地出让合同，龙王镇人民政府出具了项目建设符合当地村镇发展规划，同意其选址建设的证明文件，项目建设符合当地规划。在严格落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能，因此我局从环保角度原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、

及水土保持措施，有效控制施工废水、废气、噪声及固体废物等对周围环境的影响，防止发生环境污染扰民纠纷。
（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营后的废气主要为原料堆场、水泥罐以及车辆进出过程中产生的粉尘等。场地面必须硬化，厂区大门处设置洗车槽清洗运输车辆，降低运输车辆扬尘；筒仓上方布置脉冲反吹式仓顶除尘器；搅拌楼封闭；皮带运输廊道封闭；场地设置喷淋设施降尘；运输车加蓬布；堆仓以仓库形式堆放骨料；堆场周围设置围挡、防尘网覆盖，堆场周边设置导流渠；水泥通过气泵沿管道输送到水泥罐。厨房油烟，经油烟净化器+烟囱排放。

（三）设备、车辆、场地清洗废水收集后经三级沉淀处理回用，不外排；生活污水利用化粪池处理后用作农肥。

（四）落实噪声污染防治措施。结合工艺流程及厂区外环境关系，采取合理布局、选用低噪声环保型设备，加强维护、管理，禁止夜间施工，禁止鸣笛、厂界设置围墙等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准限值。

（五）加强固体废弃物的收集、暂存、处置等过程的环境管理。对生产废料、工程弃渣分类进行有效处理。废包装材料交由废品回收站回收处理；生活垃圾定期送到附近垃圾处理场进行处理；废机油，暂存后交由有资质单位处理。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。
四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。
项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
                               苍溪县环境保护局

                               2019年2月18日

  抄送：苍溪县环境监察执法大队。


