                                   苍环审批〔2019〕3号

苍溪县环境保护局

关于苍溪县白鹤乡污水处理站及污水管网

建设项目环境影响报告表的批复

广元市龙亭湖泊开发有限公司：

    你公司报送的《关于苍溪县白鹤乡污水处理站及污水管网建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查，批复如下：

一、该项目位于苍溪县白鹤乡场镇，项目占地约401平方米，新建污水处理站1座，具体建设内容包括管理用房、格栅调节池、调节池、厌氧池、好氧池等、购置污水处理设施设备,污水处理站收集和进（出）管网1780米、电力系统、绿化及场地硬化等附属工程。项目建成后达到日处理场镇生活污水150立方米的能力。项目总投资202.88万元，其中环保投资202.88万元，占总投资的100%。

苍溪县发展和改革局出具了关于苍溪县白鹤乡污水处理站及污水管网建设项目可行性研究报告的批复（苍发改投资[2018]12号），项目建设符合国家现行的产业政策。

苍溪县白鹤乡人民政府于2018年9月26日出具了本项目初步设计的批复（白府[2018]194号），同时出具了项目用地红线图，项目选址符合当地规划。在严格落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能，能做到与周边环境相容，因此我局原则同意该报告表的结论，你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复提出的要求。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。采取料场设蓬、运输加盖篷布、进厂道路硬化、厂界设置围挡等措施有效控制施工噪声、扬尘、废水对周围环境的影响，防止发生环境污染事故及扰民纠纷。
（二）污水处理站处理工艺为一体化“A2/O+MBR工艺”，污水处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标外排；污泥脱水设备，产生设备冲洗废水、膜组件定期清洗产生的反冲洗废水，全部返回污水处理系统处理，不外排；规范污水排放口建设，设置在线监测设备。

（三）加强大气污染防治措施。加强厂区管理，设置绿化隔离带，栅渣、污泥、生活垃圾等及时外运，厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒处理。

（四）落实噪声污染防治措施。通过厂房隔声、吸声、减振、绿化、距离衰减等降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值。

（五）加强固体废弃物的收集、暂存、处置等过程的环境管理。实验室、消毒工段产生的废紫外线灯管、试剂、废液及器皿放存于暂存间暂存，交由有资质的单位收集处置；集水池、MBR处理装置产生的污泥，经污泥干化池处理后外运有效处置；生活垃圾、栅渣交由环卫部门统一清运处理。

（六）全面落实环境风险防范措施。污水处理站设置双电源、站内配套1台柴油发电机，重点做好危废暂存间、污泥干化池、污水处理池、输送管道的防渗措施，杜绝各类环境污染事故的发生。

（七）本项目总量控制指标：COD：2.738t/a、氨氮：0.274t/a。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。
该项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

苍溪县环境保护局

                       2019年2月18日         
 抄送：苍溪县环境监察执法大队。


